|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \\b1-heydarimogha\Share Folder\خواجه وندی\url.png | **فرم درس آموزی رویدادهای HSEE** | | | | کد: 14-17-95  تاریخ انتشار: 27/07/1395 |
| رویدادهای ناگوار ■ | | رویدادها و تجربیات موفق □ | |
| **عنوان درس آموزی : بالابر بلاي جان كارگر توليدي غذاي سريع (فست فود)شد** | | | |
| **تشریح رویداد** | | | **C:\Users\rahimi\Desktop\a4.JPG** | | |
| در يك واحد توليدي غذاي سريع ، كارگر بمنظور انتقال به طبقه فوقاني نسبت به استفاده از بالابر اقدام مي نمايد كه بدليل عدم آگاهي كافي از نحوه عملكرد بالابر و حواس پرتي ، سر فرد مذكور بين بالابر و ديوار گير كرده و در دم فوت مي كند . | | |
| **درخت آنالیز علت - پیامد** | | | | | |
| پیامد های رویداد | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه | **علل میانی** | **علل ریشه ای** | |
| انسانی :  - فوت كارگر | استفاده از بالابر ( در دم جان دادن كارگر ) | * عدم آگاهي از نحوه عملكرد بالابر * حواس پرتي در حين استفاده از بالابر * عدم حفاظ مناسب و استاندارد | * عدم آموزش هاي ايمني لازم به كارگران در خصوص چگونگي استفاده از بالابر * غير استاندارد بودن بالابر * عدم توجه به امور مربوط به HSEE | |
| زیست محیطی:  --- |
| محصول و تجهیزات :  - پلمب واحد مذكور |
| راهکارهای فنی پیشنهادی | | | **درس آموخته و پیام های کلیدی** | | |
| * برگزاري دوره آموزشي با عنوان ايمني استفاده از بالابر براي افراد مشغول در فست فودها و واحدهاي مشابه * استفاده از حفاظ مناسب و استاندارد به دور بالابرها جهت ايمني بيشتر * نصب علائم ايمني و هشدار دهنده در ديوارهاي مجاور بالابرها * بکارگیری نیروی متخصص ایمنی و بهداشت جهت شناسائی و ارزیابی ریسک مخاطرات احتمالی * ارائه آموزشهای لازم در خصوص ایمنی و چگونگي استفاده از بالابر | | | آموزش و اطلاع رساني ايمني و چگونگي استفاده از بالابر. | | |
| تهیه و تدوین : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان فارس | | | | | |