|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \\b1-heydarimogha\Share Folder\خواجه وندی\url.png | **فرم درس آموزی رویدادهای HSEE** | کد: 14-17-95تاریخ انتشار: 27/07/1395 |
| رویدادهای ناگوار ■ | رویدادها و تجربیات موفق □ |
| **عنوان درس آموزی : بالابر بلاي جان كارگر توليدي غذاي سريع (فست فود)شد** |
| **تشریح رویداد** | **C:\Users\rahimi\Desktop\a4.JPG** |
| در يك واحد توليدي غذاي سريع ، كارگر بمنظور انتقال به طبقه فوقاني نسبت به استفاده از بالابر اقدام مي نمايد كه بدليل عدم آگاهي كافي از نحوه عملكرد بالابر و حواس پرتي ، سر فرد مذكور بين بالابر و ديوار گير كرده و در دم فوت مي كند .  |
| **درخت آنالیز علت - پیامد** |
| پیامد های رویداد  | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه | **علل میانی** | **علل ریشه ای** |
| انسانی :- فوت كارگر | استفاده از بالابر ( در دم جان دادن كارگر ) | * عدم آگاهي از نحوه عملكرد بالابر
* حواس پرتي در حين استفاده از بالابر
* عدم حفاظ مناسب و استاندارد
 | * عدم آموزش هاي ايمني لازم به كارگران در خصوص چگونگي استفاده از بالابر
* غير استاندارد بودن بالابر
* عدم توجه به امور مربوط به HSEE
 |
| زیست محیطی:--- |
| محصول و تجهیزات :- پلمب واحد مذكور  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی | **درس آموخته و پیام های کلیدی**  |
| * برگزاري دوره آموزشي با عنوان ايمني استفاده از بالابر براي افراد مشغول در فست فودها و واحدهاي مشابه
* استفاده از حفاظ مناسب و استاندارد به دور بالابرها جهت ايمني بيشتر
* نصب علائم ايمني و هشدار دهنده در ديوارهاي مجاور بالابرها
* بکارگیری نیروی متخصص ایمنی و بهداشت جهت شناسائی و ارزیابی ریسک مخاطرات احتمالی
* ارائه آموزشهای لازم در خصوص ایمنی و چگونگي استفاده از بالابر
 | آموزش و اطلاع رساني ايمني و چگونگي استفاده از بالابر.  |
| تهیه و تدوین : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان فارس |